BEST. ONDERGR. KUNSTSTOF, POETSEN

0. BEST. ONDERGR. KUNSTSTOF, POETSEN

Ondergrond: Kunststof kozijnen.

Ondergrond niet eerder behandeld.

Systeem:

- stof, vuil, mos, alg, schimmels en dergelijke verwijderen d.m.v. afwassen met Bio Dreamcleaner.

- Oppervlak vochtig maken met Bio DreamCleaner. Gedurende ongeveer 1 minuut laten inwerken. Daarna reiniging met borstel of microvezel doek afhankelijk van ondergrond. Desnoods herhalen. Naspoelen met schoon water

Sterke verkleuring polijsten met onze Bio Clean Polish/poetssteen totdat de oorspronkelijke kleur weer hersteld is.

Applicatie Biocoat Metal 2 in 1:

Aanbrengen met een schone microvezeldoek of met een polijstmachine tot geen weerstand meer wordt gevoeld. De oppervlakkige droogtijd is 5 minuten bij 5 graden Celsius. Product voor gebruik goed schudden.

Conserveren Biocoat Metal Perma:

Het te behandelen oppervlak gelijkmatig aanbrengen d.m.v. sprayen met een zeer fijne nozzle van hoogstens 0,03 mm (airbrush), inwrijven of kwasten. Het gehele oppervlak dient volledig geraakt te worden. Niet uitpoetsen en niet herhalen. Pas op voor aanhechting van stof! (alleen door Perma gecertificeerde applicateur uit te voeren)

3. POETSMIDDEL.

Fabrikaat: Bionic Technology.

Type: Biocoat Metal 2 in 1.

3. CONSERVEERMIDDEL.

Fabrikaat: Bionic Technology.

Type: Biocoat Metal Perma.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD

- De kunststof kozijnen,- ramen en overige geveldelen.